**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1- СТОНИ РАЧУНАРИ**

**Раднa станицa**

Рачунар

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Minimum Intel 3.40 GHz, 2 cores, 2 threads, 4MB Cache, (Intel 7 litography) , TDP 48W ili ekvivalent |
| Системски чипови (chipset) | H610 |
| Графичка карта ' | Интегрисана |
| Диск | Минимум SSD 240GB M.2 NVME |
| Memorija | Minimum 8GB 2666 МHz |
| Прикључци на задњем панелу | Минимум:1 x PS/2 keyboard port1 x PS/2 mouse port1 x D-Sub port1 x DVI-D port1 x DisplayPort1 x HDMI 2.0 port2 x USB 3.2 Gen 1 ports4 x USB 2.0/1.1 ports1 x RJ-45 port3 x audio jacks |
| Могућност прикључака на матичној плочи | Минимум:1 x M.2 connector 4 x SATA 6Gb/s connectors1 x USB 3.2 Gen 1 header1 x PCI Express 4.0 x16 slot, running at x16 |
| Кућиште | Midi tower |
| Напајање | Минимум 500W |
| Тастатура | SRB/YU USB |
| Миш | Оптички USB 800dpi |
| Оперативни систем | БЕЗ |

|  |
| --- |
| **Монитор** |
| Екран | Минимум 21.5”, IPS, Arsenic-free glass and mercury-free panel |
| Резолуција . | 1920x 1080 |
| Однос страница | . 16:9 |
| Одзив | Максимум 5ms |
| Статички контраст | Минимум 1000:1 |
| Осветљење | Минимум 250 cd/m2 |
| Угао видљивости | Минимум 178/178(H/V) |
| Повезивање | Минимум lx VGA, lx HDMI |
| Сертификати/Стандарди | **TCO, RoHS, TUV** |
| Додатно | Tilt adjustments, Security lock slot |

|  |
| --- |
| **Гаранција:**36 месеци произвођачке гаранције.**Доказ:** Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. |
| **Доказивање испуњености техничке спецификације као и квалитета понуђене опреме:**Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију произвођача, а сва техничка документација (опис производа, памфлети, лифлети и сл.) као и наведене потврде могу бити достављене на енглеском језику. Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима. |

**ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ ДОБАРА**

Понуђач је дужан да гарантује све техничке и функционалне каратктеристике, и да у погледу квалитета испоручених добара, која су предмет набавке буду у складу са важећим прописима и стандардима.

**НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ**

Испорука предметних добара вршиће се у року од 10 дана од данa потписивања уговора, а на основу рачуна- отпремнице.

 Рачун- отпремницу потврђује својим потписом лице које је задужено за информационе технологије, односно шеф ИТ сектора од старне наручиоца, чије ће примедбе у погледу видљивих недостатака у име наручиоца навести у отпрeмници.

**РЕКЛАМАЦИЈА**

Наручилац има право на рекламацију уколико се деси да наручилац утврди недостатке у погледу квалитета, изгледа и садржаја испоручених добара. Таква роба биће враћена понуђачу да их о свом трошку замени и достави наручиоцу у року од 5 дана од дана истицања примедбе. Испоручена добра морају бити у складу са одобреним инструкцијама наручиоца.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

У предметном поступку набавке, критеријум за доделу уговора представља критеријум цене Укупна (збирна) цена за све ставке без ПДВ-а,акоју понуђачи наводе у оквиру обрасца структуре понуђене цене са свим јединичним ценама односно збирним ценама ставки предмета набавке.